МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

**«Вятский государственный университет»**

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Допущено к защите

Руководитель проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_/Исупов К.С./

(подпись) (Ф.И.О)

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г.

Синтез микропрограммного управляющего автомата

Пояснительная записка курсового проекта по дисциплине

«Комплекс знаний бакалавра в области программного и аппаратного обеспечения вычислительной техники»

ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ

Разработал студент группы ИВТ-21 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Птахова А.М./

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Исупов К.С./

Консультант \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Мельцов В.Ю./

Работа защищена с оценкой «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(оценка) (дата)

Члены комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись)

Киров 2022

РЕФЕРАТ

Птахова А.М.. Синтез микропрограммного управляющего автомата. ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ: Курс. проект / ВятГУ, каф. ЭВМ; рук. Исупов К.С.. - Киров, 2022. – ПЗ 56с, 14 табл., 4 рис., 6 прил.

СИНТЕЗ АВТОМАТА, МИКРОПРОГРАММНЫЙ АВТОМАТ, ДЕЛЕНИЕ С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ, ХАРАКТЕРИСТИКА, УПРАВЛЯЮЩИЙ АВТОМАТ, ОПЕРАЦИОННЫЙ АВТОМАТ.

Объект исследования и разработки – микропрограммный автомат, выполняющий операцию деления I способом с плавающей запятой с характеристиками в прямом коде, при вычитании используется ДК.

Цель курсового проекта – синтез микропрограммного автомата, выполняющего операцию деления I способом с плавающей запятой с характеристиками и вычитанием в дополнительном коде, операнды приходят в прямом коде.

Синтезированный автомат позволяет выполнять деление чисел с плавающей запятой с характеристиками.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

[ВВЕДЕНИЕ 5](#_Toc103700968)

[1. ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО АЛГОРИТМА ДЕЛЕНИЯ 6](#_Toc103700969)

[1.1. Словесный алгоритм выполнения операции 6](#_Toc103700970)

[1.2. Численные примеры 8](#_Toc103700971)

[Пример 1. ПРС при вычитании характеристик 8](#_Toc103700972)

[Пример 2. Истинная ПМР при вычитании характеристик 8](#_Toc103700973)

[Пример 3. Временная ПМР при вычитании характеристик (устранимая) 8](#_Toc103700974)

[Пример 4. Временная ПМР при вычитании характеристик (неустранимая) 10](#_Toc103700975)

[Пример 5. Истинная ПРС при увеличении характеристики частного после нормализации 12](#_Toc103700976)

[Пример 6. Пример без исключительных ситуаций 14](#_Toc103700977)

[Пример 7. ПРС при вычитании характеристик 16](#_Toc103700978)

[2. РАЗРАБОТКА функциональной схемы операционной АВТОМАТА и граф-схемы алгоритма 17](#_Toc103700979)

[2.1 Состав операционного автомата 17](#_Toc103700980)

[2.2 Описание операционного автомата. 19](#_Toc103700981)

[2.3 Управляющие и осведомительные сигналы 20](#_Toc103700982)

[2.4. Разработка содержательной граф-схемы алгоритма 22](#_Toc103700983)

[2.5. Построение отмеченной граф – схемы алгоритма 24](#_Toc103700984)

[2.6. Построение графов автоматов Мили и Мура 27](#_Toc103700985)

[3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО АВТОМАТА НА БАЗЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПАМЯТИ 29](#_Toc103700986)

[3.1 Выбор структурной схемы управляющего автомата 29](#_Toc103700987)

[3.2. Кодирование внутренних состояний для модели Мили 31](#_Toc103700988)

[3.2.1 Кодирование состояния для модели Мили на D-триггерах 31](#_Toc103700989)

[3.2.2. Кодирование состояния для модели Мили на RS-триггерах 34](#_Toc103700990)

[3.2.3 Кодирование состояния для модели Мили на счетчике 43](#_Toc103700991)

[3.3. Кодирование внутренних состояний для модели Мура 47](#_Toc103700992)

[3.3.1 Кодирование состояния для модели Мура на D-триггерах 47](#_Toc103700993)

[4. РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО АВТОМАТА НА ОСНОВЕ СЧЕТЧИКА 52](#_Toc103700994)

[4.1 Состав управляющего автомата 52](#_Toc103700995)

[4.2. Описание управляющего автомата 53](#_Toc103700996)

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54](#_Toc103700997)

[СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 55](#_Toc103700998)

[Приложение А 57](#_Toc103700999)

[Приложение Б 58](#_Toc103701000)

[Приложение В 59](#_Toc103701001)

[Приложение Г 60](#_Toc103701002)

[Приложение Д 61](#_Toc103701003)

[Приложение Е 62](#_Toc103701004)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |
| Разраб | | Птахова А. М |  |  | Синтез микропрограммного управляющего автомата | Литера | | | Лист | Листов |
| Пров | | Мельцов В. Ю |  |  |  |  |  | 4 | 62 |
|  | |  |  |  |  | | | | |
|  | |  |  |  |
| Реценз. | |  |  |  |

# ВВЕДЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

В последнее время объемы вычислений сильно возросли и выполнять их вручную стало невозможно. В связи с этим были придуманы различные автоматические вычислительные устройства, выполняющие данные вычисления. Такие автоматы реализуются в виде самостоятельных устройств специального назначения или в виде блоков, входящих в системы управления и системы обработки информации. При этом работа ведется с математическими моделями, предназначенными для приближенного отображения физических моделей.

В рамках проектирования необходимо синтезировать микропрограммный автомат с жесткой логикой, управляющий выполнением деления чисел в двоичной системе счисления с плавающей запятой с характеристиками в обратном коде первым способом. Данные поступают в прямом коде.

Основной целью данного курсового проекта является получение навыков синтеза управляющего МПА с жесткой логикой на основе разработки машинных алгоритмов одной из заданных арифметических операций. Основным требованием является минимизация аппаратурных затрат как управляющего, так и операционного автомата, при приемлемом быстродействии.

# 1. ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО АЛГОРИТМА ДЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

В этом разделе рассмотрен словесный алгоритм выполнения деления I способом в прямом коде с характеристиками. Также приведены примеры на различные ситуации, которые могут возникнуть при вычислении.

## 1.1. Словесный алгоритм выполнения операции

Алгоритм выполнения деления I способом в прямом коде с характеристиками следующий:

1. Принять операнды.
2. Проверить делитель на равенство нулю. Если равен нулю, операцию деления необходимо прекратить, установить признак ДНН и перейти к п 15. Иначе перейти к п 3.
3. Проверить делимое на равенство нулю. Если равно нулю, сформировать результат 0, перейти к п 14. Иначе перейти к п 4.
4. Определить характеристику частного вычитанием характеристики делителя из характеристики делимого. При этом могут возникнуть следующие исключительные ситуации:
   1. . Переполнение разрядной сетки (ПРС). Признаком ПРС является единица переноса из старшего разряда и единица в старшем разряде результирующей характеристики. Если возникло ПРС, необходимо зафиксировать её, перейти к п 15.
   2. . Переполнение разрядной сетки (ПРС). Признаком ПРС является единица в старшем разряде результирующей характеристики. При этом остальная часть характеристики должна быть заполнена нулями. Если возникло ПРС, необходимо зафиксировать её и перейти к п 15.
   3. . Переполнение младших разрядов (ПМР). Признаком ПМР является отсутствие единицы переноса из старшего разряда и ноль в старшем разряде. Если возникло ПМР, необходимо сформировать результат 0, перейти к п 14.
   4. . Временная ПМР. Признаком временной ПМР является отсутствие единицы переноса из старшего разряда и ноль в старшем разряде. При этом остальная часть характеристики должна быть заполнена единицами. При возникновении временной ПМР зафиксировать её, перейти к пункту 5.
   5. Если ни одна из ситуаций выше не возникла, перейти к пункту 5.
5. Определить знак частного сложением по модулю 2 знаковых разрядов делимого и делителя.
6. Если делимое (остаток) - положительное число, необходимо вычесть из мантиссы делимого мантиссу делителя в дополнительном коде, иначе – прибавить делитель.
7. Занести инвертированный знак остатка в младший разряд частного.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

1. Выполнить сдвиги частного и делителя в сторону старших разрядов, заполняя «0». Увеличить счётчик тактов на 1.
2. Проверить предпоследний разряд частного: если 1, перейти к п 10, иначе перейти к п 6.
3. Проверить счётчик тактов:

10.1. Если счетчик тактов, СТ=23, перейти к п 11.

10.2. Если счетчик тактов, СТ=24, перейти к п 12.

1. Увеличить характеристику частного на 1. Проверить характеристику на ПРС. Если возникло ПРС зафиксировать её и прекратить операцию деления, перейти к п 15, иначе к п 13.
2. Если ранее была зафиксирована временная ПМР, то ПМР неустранима, сформировать результат 0. Перейти к п 14.
3. Сформировать результат, приписав знак из п 5.
4. Выдать результат.
5. Завершить операцию деления.

## 1.2. Численные примеры

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

## 1.2.1 ПРС при вычитании характеристик

Характеристика делимого: 111002 = 1210

Характеристика делителя: 010102 = -610

11100

10110 В данном случае ПРС является неустранимой, необходимо

110010 зафиксировать её и прекратить операцию деления

## 1.2.2 Истинная ПМР при вычитании характеристик

Характеристика делимого: 010102 = -610

Характеристика делителя: 111002 = 1210

01010

00100 В данном случае ПМР является неустранимой, необходимо

001110 вывести результат 0 и прекратить операцию деления

## 1.2.3 Временная ПМР при вычитании характеристик (устранимая)

Характеристика делимого: 0.10102 = -610

Характеристика делителя: 1.10112 = 1110

01010

00101 В данном случае возникла ПМР, которая может быть

001111 исправлена путём прибавления к ней единицы

Зафиксировали временную ПМР, продолжаем операцию деления:

Мантисса делимого: 0,11111112

Мантисса делителя: 0,10000002

Деление мантисс представлено в таблице 1.

Табл. 1 – деление мантисс операндов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 🡨Частное(q) | 🡨Делимое  (остатки, ∆) | Делитель(d) | Примечание |
| 0,000000000 | 0,111111100 | 0,100000000 | Исх.данные, i=0 |
|  | 0,111111100  1,100000000  0,011111100 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000000001 | 0,111111000 |  | Сдвиги i=1 |
|  | 0,111111000  1,100000000  0,011111000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000000011 | 0,111110000 |  | Сдвиги i=2 |
|  | 0,111110000  1,100000000  0,011110000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000000111 | 0,111100000 |  | Сдвиги i=3 |
|  | 0,111100000  1,100000000  0,011100000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000001111 | 0,111000000 |  | Сдвиги i=4 |
|  | 0,111000000  1,100000000  0,011000000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000011111 | 0,110000000 |  | Сдвиги i=5 |
|  | 0,110000000  1,100000000  0,010000000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000111111 | 0,100000000 |  | Сдвиги i=6 |
|  | 0,100000000  1,100000000  0,000000000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,001111111 | 0,000000000 |  | Сдвиги i=7 |
|  | 0,000000000  1,100000000  1,100000000 | 0,100000000 | D-d  ∆0<0, q0=0 |
| 0,011111110 | 1,000000000 |  | Сдвиги i=8 |
|  | 1,000000000  0,100000000  1,100000000 | 0,100000000 | D+d  ∆0<0, q0=0 |
| 0,1111111100 | 1,000000000 |  | Сдвиги i=9 |
| 1111111100 |  |  | Результат |

I=9 => Прибавить 1 к характеристике

001111

00001 Временная ПМР устранена, следует сформировать результат

010000

Результат: 0.10000. 111111100

## 1.2.4 Временная ПМР при вычитании характеристик (неустранимая)

Характеристика делимого: 010102 = -610

Характеристика делителя: 110112 = 1110

01010

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

00101 В данном случае возникла ПМР, которая может быть

001111 исправлена путём прибавления к ней единицы

Зафиксировали временную ПМР, продолжаем операцию деления.

Мантисса делимого: 0,10000002 = 0,5

Мантисса делителя: 0,11111112 = 0,996093751

Деление мантисс представлено в таблице 2.

Табл. 2 – деление мантисс операндов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 🡨Частное(q) | 🡨Делимое  (остатки, ∆) | Делитель(d) | Примечания |
| 0,000000000 | 0,100000000 | 0, 111111100 | Исх.Данные i=0 |
|  | 0,100000000  0,111111100  1,011111100 | 0, 111111100 | D+d  ∆0<0, q0=0 |
| 0,000000000 | 0,111111000 |  | Сдвиги i=1 |
|  | 0,111111000  0,111111100  1,000000100 | 0, 111111100 | D+d  ∆0<0, q0=0 |
| 0,000000000 | 1,111111000 |  | Сдвиги i=2 |
|  | 1,111111000  0,111111100  0,000000100 | 0, 111111100 | D+d  ∆0>0, q0=1. |
| 0,000000001 | 0,000001000 |  | Сдвиги i=3 |
|  | 0,000001000  1,000000100  1,000001100 | 0, 111111100 | D-d  ∆0<0, q0=0. |
| 0,000000010 | 0,000011000 |  | Сдвиги i=4 |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист | |  |  |  |  |  | 11 | | Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата | | 0,000011000  0,111111100  1,000010100 | 0, 111111100 | D+d  ∆0<0, q0=0. |
| 0,000000100 | 0,000101000 |  | Сдвиги i=5 |
|  | 0,000101000  0,111111100  1,000100100 | 0, 111111100 | D+d  ∆0<0, q0=0. |
| 0,000001000 | 0,001001000 |  | Сдвиги i=6 |
|  | 0,001001000  0,111111100  1,001000100 | 0, 111111100 | D+d  ∆0>0, q0=1. |
| 0,000010001 | 0,010001000 |  | Сдвиги i=7 |

Продолжение таблицы 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,010001000  0,111111100  1,010000100 | 0, 111111100 | D+d  ∆0<0, q0=0. |
| 0,000100010 | 0,100001000 |  | Сдвиги i=8 |
|  | 0,100001000  0,111111100  1,100000100 | 0, 111111100 | D+d  ∆0<0, q0=0 |
| 0,001000100 | 1,000001000 |  | Сдвиги i=9 |
|  | 1,000001000  1,000000100  0,000001100 | 0, 111111100 | D-d  ∆0>0, q0=1. |
| 0,010001001 |  |  | Сдвиги i=10 |
| 010001001 |  |  | Результат |

I=10 => Прибавлять 1 к характеристикам не надо. Временная ПМР переходит в истинную.

Результат: 0.01111. 000000000

## 1.2.5 Истинная ПРС при увеличении характеристики частного после нормализации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.514 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

Характеристика делимого: 111002

Характеристика делителя: 011012

11100

10011 Исключительных ситуаций не возникло, продолжаем

101111

Мантисса делимого: 0,11111112 = 0,9960937510

Мантисса делителя: 0,10000002 = 0,5

Деление мантисс представлено в таблице 3.

Табл. 3 – деление мантисс операндов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 🡨Частное(q) | 🡨Делимое  (остатки, ∆) | Делитель(d) | Примечание |
| 0,000000000 | 0,111111100 | 0,100000000 | Исх. Данные i=0 |
|  | 0,111111100  1,100000000  0,011111100 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000000001 | 0,111111000 |  | Сдвиги i=1 |
|  | 0,111111000  1,100000000  0,011111000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000000011 | 0,111110000 |  | Сдвиги i=2 |
|  | 0,111110000  1,100000000  0,011110000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000000111 | 0,111100000 |  | Сдвиги i=3 |
|  | 0,111100000  1,100000000  0,011100000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000001111 | 0,111000000 |  | Сдвиги i=4 |
|  | 0,111000000  1,100000000  0,011000000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000011111 | 0,110000000 |  | Сдвиги i=5 |
|  | 0,110000000  1,100000000  0,010000000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000111111 | 0,100000000 |  | Сдвиги i=6 |
|  | 0,100000000  1,100000000  0,000000000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,001111111 | 0,000000000 |  | Сдвиги i=7 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,000000000  1,100000000  1,100000000 | 0,100000000 | D-d  ∆0<0, q0=0 |
| 0,011111110 | 1,000000000 |  | Сдвиги i=8 |
|  | 1,000000000  0,100000000  1,100000000 | 0,100000000 | D+d  ∆0<0, q0=0 |
| 0,1111111100 | 1,000000000 |  | Сдвиги i=9 |
| 1111111100 |  |  | Результат |

I=9 => Прибавить 1 к характеристике

101111

00001 В данном случае возник ПРС, необходимо её

110000 зафиксировать и завершить работу алгоритма

## 1.2.6 Пример без исключительных ситуаций

3,984375 : 2 = 1,992188

Делимое: 0, 11111111 10010

Делитель: 0, 10000000 10010

Предварительная характеристика частного:

|  |
| --- |
| 10010 |
| 00110  1 |
| 10000 |

Исключительных ситуаций не возникло, продолжаем алгоритм деления

Определяем знак частного: 0 ⨁ 0=0

Деление мантисс представлено в таблице 4.

Табл. 4 – деление мантисс операндов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🡨Частное(q)   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист | |  |  |  |  |  | 15 | | Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата | | 🡨Делимое  (остатки, ∆) | Делитель(d) | Примечание |
| 0,000000000 | 0,111111100 | 0,100000000 | Исх. Данные i=0 |
|  | 0,111111100  1,100000000  0,011111100 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000000001 | 0,111111000 |  | Сдвиги i=1 |
|  | 0,111111000  1,100000000  0,011111000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000000011 | 0,111110000 |  | Сдвиги i=2 |
|  | 0,111110000  1,100000000  0,011110000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000000111 | 0,111100000 |  | Сдвиги i=3 |
|  | 0,111100000  1,100000000  0,011100000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000001111 | 0,111000000 |  | Сдвиги i=4 |
|  | 0,111000000  1,100000000  0,011000000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000011111 | 0,110000000 |  | Сдвиги i=5 |
|  | 0,110000000  1,100000000  0,010000000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,000111111 | 0,100000000 |  | Сдвиги i=6 |
|  | 0,100000000  1,100000000  0,000000000 | 0,100000000 | D-d  ∆0>0, q0=1 |
| 0,001111111 | 0,000000000 |  | Сдвиги i=7 |

Продолжение таблицы 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,000000000  1,100000000  1,100000000 | 0,100000000 | D-d  ∆0<0, q0=0 |
| 0,011111110 | 1,000000000 |  | Сдвиги i=8 |
|  | 1,000000000  0,100000000  1,100000000 | 0,100000000 | D+d  ∆0<0, q0=0 |
| 0,1111111100 | 1,000000000 |  | Сдвиги i=9 |
| 1111111100 |  |  | Результат |

I=9 => Прибавить 1 к характеристике

10000

00001

10001

Результат: 0.10001.1111111100

Полученный результат: 0,1111111002=1,98437510  
Искомый результат: 3,984375 : 2 = 1,992188  
Абсолютная погрешность: |1,984375 – 1,992188| = 0,007813  
Относительная погрешность: |0,007813 : 1,992188| \* 100% = 0,39%

## 1.2.7 ПРС при вычитании характеристик

Характеристика делимого: 100002 = 010

Характеристика делителя: 111112 = -1610

10000

00000 В данном случае ПРС является неустранимой, необходимо

10000 зафиксировать её и прекратить операцию деления

# 2. РАЗРАБОТКА функциональной схемы операционной АВТОМАТА и граф-схемы алгоритма

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

В данном разделе рассмотрен процесс проектирования операционной части автомата, введение управляющих и осведомительных сигналов, разработка содержательной и отмеченной граф-схем алгоритма, построение графов Мили и Мура по отмеченной граф-схеме.

## 2.1 Состав операционного автомата

* Операционный автомат (ОА) должен содержать следующие элементы:
* 24-разрядный регистр RG1 для хранения делителя;
* 24-разрядный сдвиговый регистр RG2 для делимого (остатков);
* 24-разрядный сдвиговый регистр RG3 для частного;
* 24-разрядный сумматор SM1 для вычисления остатков;
* набор схем 2-входового логического «И», набор схем «ИЛИ-НЕ», усилитель-формирователь для выдачи результата на выходную шину;
* набор схем сложения по модулю два для организации управляемой инверсии содержимого RG1, RG4, а также для получения знака результата;
* D-триггер Т1 для хранения знака делимого;
* 8-разрядный регистр RG4 для хранения характеристики делителя;
* RS-триггер T2 для фиксации ДНН;
* D-триггер T3 для хранения знакового разряда характеристики;
* D-триггер T4 для хранения 23 разряда остатка;
* 8-разрядный счетчик CT1 для хранения и счёта характеристики результата;
* 5-разрядный счетчик CT2 для отслеживания тактов деления;
* 8-разрядный сумматор SM2 для вычисления характеристики результата;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

* RS-триггер T5 для фиксации ПРС.




Рисунок 1 – Функциональная сема операционного автомата

## 2.2 Описание операционного автомата.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

После поступления на входную шину делимого, его мантисса заносится в регистр RG1, характеристика – в регистр RG1, а знак делимого – в D-триггер T1. В следующем такте мантисса и характеристика делимого поступают, соответственно, через сумматоры SM1 и SM2 в регистр RG2 и счетчик CT1, тем самым предоставляя возможность записи делителя с входной шины в те же регистры RG1 и RG4.

При вычитании характеристик используется модифицированный дополнительный код. Выбор такого кода обусловлен удобством отслеживания ПРС/ПМР в характеристиках. При вычитании из делимого (очередного остатка) делителя используется дополнительный код.

В полученной характеристике результата инвертируется её старший разряд.

Сигналом окончания цикла деления служит появление единицы в 22 разряде регистра частного. При этом результат автоматически получается нормализован.

Для выполнения операции деления из управляющего автомата (УА) будут поданы управляющие сигналы и получены осведомительные.

## 2.3 Управляющие и осведомительные сигналы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

Для взаимодействия, операционного и управляющего автоматов введены наборы управляющих и осведомительных сигналов

* y0 – сброс RG1, Т1, T3, CT2;
* y1 – запись в RG1 и в RG4;
* y2 – запись результата сложения (вычитания) в RG2, единицы переноса в Т2 и состояние делимого в T6;
* у3 – сдвиг RG2 и RG3 влево RG2:=L1(RG2) и инкремент CT2;
* у4 – запись знака делимого в T1 и знака характеристики в T3;
* y5 – установка в единицу триггера T2 (ДНН);
* y6 – установка в единицу триггера T5 (ПРС);
* y7 – увеличение счетчика СТ1 на единицу;
* y8 – запись в счетчик СТ1
* y9 – управление схемой сложения по модулю 2;
* y10 – сброс Т2, Т4, Т5 , CT1 и установление RG2 и RG3 в «0»;
* y11 – выдача результат.

Из ОА в УА необходимо передавать осведомительные сигналы о состоянии ОА, которые определяются следующими логическими условиями (ЛУ):

* X – проверка наличия операнда на входной шине;
* р0 – окончание цикла деления;
* p1 – старший разряд мантиссы частного;
* p2 – признак вр. ПМР в характеристиках;
* p3 – признак ист. ПРС в характеристиках;
* p4 – делитель равен нулю;
* p5 – делимое равно нулю;
* p6 – истинная ПМР;
* p7 – отслеживание 24-го такта деления;
* Z – проверка возможности выдачи результата на выходную шину.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 21 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

Таким образом, управляющий микропрограммный автомат должен вырабатывать 12 управляющих сигналов в нужные такты машинного времени в соответствии с алгоритмом деления двоичных чисел с ПЗ с характеристикой первым способом без восстановления остатков, ориентируясь на 8 осведомительных сигналов.

## 2.4. Разработка содержательной граф-схемы алгоритма

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |


****

Рисунок 2 – Содержательная граф-схема алгоритма

Выполнение алгоритма начинается с получения данных через входную шину. Мантисса операнда записывается в регистр RG2, характеристика в RG4 и ее знака в T3 , а знаковый разряд в триггер Т1. Операнд проверяется на ноль, если он не нулевой, тогда мантисса операнда записывается в RG2, а характеристика в счетчик СТ1. Затем происходит получение второго операнда и проверка его на нуль, если операнд нулевой тогда триггер T2 устанавливается в единичное состояние и деление прекращается. Если делимое равно нулю, регистры, хранящие результат, обнуляются и происходит выдача нулевого результата. Иначе алгоритм продолжается дальше.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 23 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

Далее производится вычитание характеристик операндов и фиксируется ПРС или истинная ПМР, если они возникли. После происходит цикл деления - происходит вычитание из остатка делителя, если остаток отрицательный, сложение остатка с делителем - с увеличением счетчика CT2 после каждого последовательного вычитания до момента, пока CT2 не станет равным 22. Далее смотрим на единицу в 22 разряде частного. Если в 22 разряде частного «0», то увеличиваем характеристику на единицу и проверяем, произошло ли после этого ПРС и выдаем соответствующий результат. Если произошло ПРС, триггер T5 устанавливается в единицу и работа автомата прекращается. Если произошло ПМР, регистры, хранящие результат, обнуляются и происходит выдача нулевого результата.

После завершения алгоритма деления и проверок на ПРС/ПМР в характеристиках происходит выдача (с предварительной проверкой ее возможности) результата на выходную шину. На этом работа автомата завершается.

## 2.5. Построение отмеченной граф – схемы алгоритма

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 24 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

Для разметки ГСА каждой совокупности микроопераций, находящихся в операторных вершинах, ставятся в соответствие управляющие сигналы [Y0…Y11]. Эти сигналы являются выходными сигналами УА и обеспечивают выполнение требуемых действий в соответствии со списком МО операционного автомата.




Рисунок 3 – отмеченная граф-схема алгоритма

Совокупности микроопераций для каждой операторной вершины образуют микрокоманды, список которых представлен в таблице 5.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

|  |  |
| --- | --- |
| Соответствие совокупности микроопераций и микрокоманд | |
| Микрокоманда | Совокупность МО |
| Y0 | y1,y4,y10 |
| Y1 | y2,y8 |
| Y2 | y1 |
| Y3 | y8,y9 |
| Y4 | y2,y9 |
| Y5 | y3 |
| Y6 | y2 |
| Y7 | y11 |
| Y8 | y5 |
| Y9 | y0,y9 |
| Y10 | y7 |
| Y11 | y6 |

Таблица 5 – Совокупность микроопераций и соответствующие им микрокоманды

Каждой условной вершине содержательной граф - схемы алгоритма ставится в соответствие один из входных сигналов управляющего автомата Х0…Х9, список которых представлен в таблице 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствие логических условий и входных сигналов   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист | |  |  |  |  |  | 26 | | Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата | | |
| Входной сигнал | Логическое условие |
| X0 | X |
| X1 | P4 |
| X2 | P2 |
| X3 | P1 |
| X4 | P3 |
| X5 | Z |
| X6 | P0 |
| X7 | P5 |
| X8 | P6 |
| X9 | P7 |

Таблица 6 – Список входных сигналов для УА

## 2.6. Построение графов автоматов Мили и Мура

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 27 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

На основе отмеченной граф схемы алгоритма построены граф автомата Мили и граф автомата Мура.

Граф автомата Мили имеет 9 вершин, соответствующих состояниям автомата, дуги его отмечены входными сигналами, действующими на каждом переходе, и набором выходных сигналов, вырабатываемых управляющим автоматом на данном переходе.

Граф автомата Мура имеет 14 вершин, соответствующих состояниям автомата, каждое из которых определяет наборы выходных сигналов управляющего автомата, а дуги графа отмечены входными сигналами, действующими на данном переходе.




Рисунок 4 – граф Мили




Рисунок 5 – граф Мура

# 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО АВТОМАТА НА БАЗЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПАМЯТИ

В данном разделе рассмотрен процесс проектирования управляющей части автомата, кодирование внутренних состояний на различных элементах памяти (D- и RS-триггеры, счетчик)

## 3.1 Выбор структурной схемы управляющего автомата

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 29 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

* Рассмотрим некоторые варианты возможных структурных схем УА:
* классическая структура УА пригодна для реализации любого УА, но она не является минимальной с точки зрения цены комбинационной схемы (КС);
* модифицированная классическая структура на основе триггеров и дешифратора, использование которого понижает цену схемы классического варианта;
* структура УА на основе сдвигового регистра с выбором унитарного кодирования внутренних состояний целесообразно использовать только в тех случаях, когда число разрядов кода ненамного меньше числа внутренних состояний, иначе возникнут значительные затраты на память автомата, которые поглотят выигрыш от уменьшения цены КС;
* структура на основе счетчика выгодна, когда граф проектируемого автомата имеет большое количество последовательных (стандартных) переходов и незначительное число нестандартных;
* модифицированная структура на основе счетчика с использованием дешифратора, введение которого приводит к снижению цены схемы.

После рассмотрения данных вариантов структур управляющего автомата, опираясь на графы моделей автоматов Мили и Мура, можно сделать вывод о том, что для реализации автоматов по модели Мили следует использовать структуру на основе счетчика, так как граф имеет большое количество последовательных переходов. Для модели Мура предлагается использовать структуру на основе триггеров, так как граф имеет большое количество переходов, как стандартных, так и нестандартных.

Для кодировки состояния модели Мили требуется минимум 4 разряда (так как всего 9 состояний). Для кодировки состояния модели Мура требуется 4 разряда так как всего 15 состояний.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 30 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

## 3.2. Кодирование внутренних состояний для модели Мили

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 31 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

### 3.2.1 Кодирование состояния для модели Мили на D-триггерах

Для кодирования автомата на D-триггерах применим эвристический метод для минимизации комбинационной схемы.

1. Каждому состоянию ставится в соответствие целое число Nm, равное числу переходов в состояние am.

2. Числа Nm сортируются по убыванию.

3. Состояние с наибольшим N кодируются 00..00.

4. Следующие I состояния кодируются 00..01, 00..10 … 10..00

5. Для кодирования оставшихся состояний используются коды, содержащие 2, затем 3 единицы и т.д., пока все состояния не будут закодированы. Кодирования состояний представлены в таблице 7.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| a0, b a3, a4  a7, a8 | a0 | a1, a2 | a2 | a3 | a4, a4  a6, a6 | a5 | a6 | a8, a7, a4, a3, a6, a6 |
| 0000 | 1010 | 0100 | 1000 | 0101 | 0010 | 0110 | 1001 | 0001 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |

Таблица 7 - Обратная таблица переходов

Получение логических выражений для функций возбуждения D-триггеров

Составляется прямая структурная таблица переходов и выходов автомата Мили и по известному правилу формируются логические выражения для функций возбуждения. Структурная таблица переходов и выходов для автомата Мили представлена на таблице 8.

Табл.8 - таблица переходов и выходов автомата Мили

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходное состояние   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист | |  |  |  |  |  | 32 | | Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата | | Код | Состояние перехода | Код | Входной сигнал | Выходные сигналы | Функции возбуждения |
| a0 | 0000 | a0 | 0000 | ¬X0 | - | - |
| a1 | 1010 | X0 | у1,y4,y10 | D3D1 |
| a1 | 1010 | a2 | 0100 | - | y2,y8 | D2 |
| a2 | 0100 | a2 | 0100 | ¬X0 | - | D2 |
| a3 | 1000 | X0 | y1 | D3 |
| a3 | 1000 | a0 | 0000 | X1 | y5 | - |
| a4 | 0101 | ¬X1¬X7 | y8,y9 | D2D0 |
| a8 | 0001 | ¬X1X7 | y0,y10 | D0 |
| a4 | 0101 | a0 | 0000 | X4 | y6 | - |
| a8 | 0001 | ¬X4X8 | y0,y10 | D0 |
| a5 | 0010 | ¬X4¬X8¬X3 | y2 | D1 |
| a5 | 0010 | ¬X4¬X8X3 | y2,y9 | D1 |
| a5 | 0010 | a6 | 0110 | - | y3,y4 | D2D1 |
| a6 | 0110 | a5 | 0010 | ¬X6¬X3 | y2 | D1 |
| a5 | 0010 | ¬X6X3 | y2,y9 | D1 |
| a8 | 0001 | X6X9¬X2 |  | D0 |
| a8 | 0001 | X6X9X2 | y0,y10 | D0 |
| a7 | 1001 | X6¬X9 | y7 | D3D0 |
| a7 | 1001 | a8 | 0001 | ¬X4 | - | D0 |
| a0 | 1001 | X4 | y6 | D3D0 |
| a8 | 0001 | a8 | 0001 | ¬X5 | - | D0 |
| a0 | 0000 | X5 | y11 | - |

D0 = a3¬X1X7 \/ a3¬X1¬X7 \/ a4¬X4X8 V a6X6X9¬X2 V a6X6X9X2 v a6X6¬X9 v a7¬X4 v a7X4 v a8¬X5 = a3¬X1 v a4¬X4X8 v a6X6 v a7 v a8¬X5

D1 = a0X0 v a4¬X4¬X8¬X3 v a4¬X4¬X8X3 v a6¬X6¬X3 v a6¬X6X3 = a4¬X4¬X8 v a0X0 v a6¬X6

D2 = a1 v a2¬X0 v a3¬X1¬X7 v a5

D3 = a0X0 v a2X0 v a6X6¬X9 v a7 X4

y0 = a3¬X1X7 v a4¬X4X8 v X6X9X2

y1 = a0X0 v a2X0

y2 = a1 v a4¬X4¬X8¬X3 v a4¬X4¬X8X3 v a6¬X6X3 v a6¬X6¬X3 = a1 v a4¬X4¬X8 v a6¬X6

y3 = a5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 33 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

y4 = a0X0 v a5

y5 = a3X1

y6 = a4X4 v a7X4

y7 = a6X6¬X9

y8 = a1 v a3¬X1¬X7

y9 = a3¬X1¬X7 v a4¬X4¬X8X3 v a6¬X6X3

y10=a0X0 v a3¬X1X7 v a4¬X4X8 v X6X9X2

y11 = a8X5

Общие части:

b =a0X0 (2) d=a3¬X1¬X7 (3) f=a4¬X4X8 (3)

c=a2X0 (2) e= a2¬X0 (2) g= a6X6X9X2 (4)

h= a4¬X4¬X8 (3) j= a6¬X6 (2) l= a8X5 (2)

m= a3X1 (2) t = a6X6¬X9(3)

После упрощения

D0= a3¬X1 v f v a6X6 v a7 v a8¬X5 (11)

D1 = h v b v j (3)

D2 = a1 v e v d v a5 (4)

D3 =b v c v t v a7X4 (6)

y0 = a3¬X1X7 v f v g (6)

y1 = b v c (2)

y2 = a1 v h v j (3)

y3 = a5 (0)

y4 = b v a5 (2)

y5 = m(0)

y6 = a4X4 v a7X4 (6)

y7 = t (0)

y8 = a1 v d (2)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 34 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

y9 = d v a4¬X4¬X8X3 v a6¬X6X3 (10)

y10=b v f v g (3)

y11 = l (0)

Инверторы: (8) - ¬X0, ¬X1, ¬X3, ¬X4, ¬X6, ¬X7, ¬X8, ¬X9

Цена по Квайну: C = КС+ИНВ+ЭП+НУ+ДШ = 81+8 + 16 + 0 + 4 = 114

Схема формирования начальной установки на D-триггерах




Рисунок 6 – схема формирования начальной установки на D-триггерах

### 3.2.2. Кодирование состояния для модели Мили на RS-триггерах

Для кодирования автомата на RS-триггерах применим …..?

Составим матрицу M – всех возможных переходов автомата. Состояниям автомата a0 и a1 присваиваются коды: К(a1)=0000, К(a2)=0001. В первую строку матрицы помещаем пару с наибольшим весом. Из всех пар, имеющих общий компонент с парой, помещенной в матрицу 𝑀2 выбирается пара с наибольшим весом и заносится в следующую строку матрицы, из всех пар, имеющих общий компонент с парами, помещенными в матрицу 𝑀2 выбирается пара с наибольшим весом и заносится в следующую строку матрицы и т.д. Формирование матрицы 𝑀2 заканчивается, когда все элементы матрицы M размещены в матрице 𝑀2:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 35 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

M = 🡪 M2 =

Присвоим состояниям a6 и a8 следующие коды

a6 = 0000

a8 = 0001

M’ = ɣ= 5 M5 =

B5= {6} = {0000}

C61 = {1000, 0100, 0010}

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 36 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

D51 = {1000, 0100, 0010}

W0010 = |1000⊕0000| + |0000⊕1000| = 1+1=2

W1000 = |0100⊕0000| + |0000⊕0100|= 1+1=2

W0100 = |1000⊕0000| + |0000⊕0010| = 1+1=2

а5 = 1000

M’’ = ɣ= 4 M4 =

B4= {5, 8} = {1000, 0001}

C51 = {1100, 1010, 1001}

C81 = {0101, 1001, 0011}

D41 = {1100, 1010, 0101, 0011, 1001}

W1100 = |1100⊕0001| + |1100⊕1000| = 3 + 1 = 5

W1010 = |1010⊕0001| + |1010⊕1000| = 3 + 1 = 3

W0101 = |0101⊕0001| + |0101⊕1000| = 1 + 3 = 3

W0011 = |0011⊕0001| + |0011⊕1000| = 1 + 3 = 5

W1001 = |1001⊕0001| + |1001⊕1000| = 1 + 1 = 2

a4 = 1001

M’’’ = ɣ= 7 M7 =

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 37 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

B7= {6, 8} = {0000, 0001}

C61 = {0100, 0010}

C81 = {0101, 0011}

D71 = {0101, 0011, 0100, 0010}

W0101 = |0101⊕0000| + |0101⊕0001| = 2 + 1 = 3

W0011 = |0011⊕0000| + |0011⊕0001| = 2 + 1= 3

W0100 = |0100⊕0000| + |0100⊕0001| = 1 + 2 = 3

W0010 = |0010⊕0000| + |0010⊕0001| = 1 + 2 = 3

a7 = 0100

M4 = ɣ= 0 M0 =

B0= {7, 4, 8} = {0100, 1001, 0001}

C71 = {1100, 0110, 0101}

C41 = {1011, 1101}

C81 = {0101, 0011}

D01 = {1100, 0110, 0101, 1011, 1101, 0011}

W1100 = |1100⊕0100| + |1100⊕1001|+ |1100⊕0001| = 1 + 2 + 3 = 6

W0110 = |0110⊕0100| + |0110⊕1001|+ |0110⊕0001| = 1 + 4 + 3 = 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 38 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

W0101 = |0101⊕0100| + |0101⊕1001|+ |0101⊕0001| = 1 + 2 + 1 = 4

W1011 = |1011⊕0100| + |1011⊕1001|+ |1011⊕0001| = 4 + 1 + 2 = 7

W1101 = |1101⊕0100| + |1101⊕1001|+ |1101⊕0001| = 2 + 1 + 2 = 5

W0011 = |0011⊕0100| + |0011⊕1001|+ |0011⊕0001| = 3 + 2 + 1 = 6

a0 = 0101

M5 = ɣ= 1 M1 =

B= {0} = {0101}

C01 = {1101, 0111}

D11 = {1101, 0111}

W1101 = |1101⊕0101| = 2

W1111 = |0111⊕0101| = 1

a1 = 0111

M6 = ɣ= 2 M3 =

B2= {1} = {0111}

C21 = {1111}

D31 = {1111}

W1111 = |1111⊕0111| = 1

a2 = 1111

M7 = ɣ= 3 M3 =

B3= {2, 0, 8, 4} = {1111, 0101, 0001, 1001}

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 39 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

C21 = {-}

C01 = {1101}

C81 = {0011}

C41 = {1011}

D31 = {1101, 0011, 1011}

W1101 = |1101⊕1111| + |1101⊕0101| + |1101⊕0001| + |1101⊕1001| = 1 + 1 + 2 + 1 = 5

W0011 = |0011⊕1111| + |0011⊕0101| + |0011⊕0001| + |0011⊕1001| = 2 + 2 + 1 + 2 = 7

W1011 = |1011⊕1111| + |1011⊕0101| + |1011⊕0001| + |1011⊕1001| = 1 + 3 + 2 + 1 = 7

a3 = 1101

Кодирование каждого состояния для модели Мили на RS-триггерах

Кодирования состояний представлены в таблице 9.

Табл. 9 - Кодирование состояний для модели Мили на RS-триггерах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| 0101 | 0111 | 1111 | 1101 | 1001 | 1000 | 0000 | 0100 | 0001 |

K= = 1.19 – кодирование успешно.

Составим прямую структурную таблицу переходов и выходов автомата Мили и по известному правилу сформируем логические выражения для функций возбуждения. Структурная таблица переходов и выходов для автомата Мили представлена на таблице 10.

Табл.10 – таблица переходов и выходов автомата Мили

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходное состояние | Код | Состояние  перехода | Код | Входной сигнал | Выходные сигналы | Функции возбуждения |
| a0 | 0101 | a0 | 0101 | ¬X0 | - | - |
| a1   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист | |  |  |  |  |  | 40 | | Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата | | 0111 | X0 | у1,y4,y10 | S1 |
| a1 | 0111 | a2 | 1111 | - | y2,y8 | S3 |
| a2 | 1111 | a2 | 1111 | ¬X0 | - | - |
| a3 | 1101 | X0 | y1 | R1 |
| a3 | 1101 | a0 | 0101 | X1 | y5 | R3 |
| a4 | 1001 | ¬X1¬X7 | y8,y9 | R2 |
| a8 | 0001 | ¬X1X7 | Y0,y10 | R3R2 |
| a4 | 1001 | a0 | 0101 | X4 | y6 | R3S2 |
|  |  | a8 | 0001 | ¬X4X8 | y0,y10 | R3 |
|  |  | a5 | 1000 | ¬X4¬X8¬X3 | y2 | R0 |
|  |  | a5 | 1000 | ¬X4¬X8X3 | y2,y9 | R0 |
| a5 | 1000 | a6 | 0000 | - | y3,y4 | R3 |
| a6 | 0000 | a5 | 1000 | ¬X6¬X3 | y2 | S3 |
| a5 | 1000 | ¬X6X3 | y2,y9 | S3 |
| a8 | 0001 | X6X9¬X2 |  | S0 |
| a8 | 0001 | X6X9X2 | y0, y10 | S0 |
| a7 | 0100 | X6¬X9 | y7 | S2 |
| a7 | 0100 | a8 | 0001 | ¬X4 | - | R2S0 |
| a0 | 0101 | X4 | y6 | S0 |
| a8 | 0001 | a8 | 0001 | ¬X5 | - | - |
| a0 | 0101 | X5 | y11 | S2 |

S0 = a6 X6X9¬X2 v a6 X6X9X2 v a7X4

S1 = a0X0

S2 = a4X4 v a6 X6¬X9 v a8X5

S3 = a1 v a6¬X6¬X3 v a6¬X6X3

R0 =a4¬X4¬X8¬X3 v a4¬X4¬X8X3

R1 = a2X0

R2 = a3¬X1X7 v a3¬X1¬X7 v a7¬X4

R3 = a3X1 v a3¬X1X7 v a4X4 v a5

y0 = a3¬X1X7 v a4¬X4X8 v X6X9X2

y1 = a0X0 v a2X0

y2 = a1 v a4¬X4¬X8¬X3 v a4¬X4¬X8X3 v a6¬X6X3 v a6¬X6¬X3 = a1 v a4¬X4¬X8 v a6¬X6

y3 = a5

y4 = a0X0 v a5

y5 = a3X1

y6 = a4X4 v a7X4

y7 = a6X6¬X9

y8 = a1 v a3¬X1¬X7

y9 = a3¬X1¬X7 v a4¬X4¬X8X3 v a6¬X6X3

y10=a0X0 v a3¬X1X7 v a4¬X4X8 v X6X9X2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 41 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

y11 = a8X5

Общие части:

b =a0X0 (2) d=a3¬X1¬X7 (3) f=a4¬X4X8 (3)

c=a2X0 (2) e= a7X4 (2) g= a6X6X9X2 (4)

h= a4X4 (2) j= a6¬X6 (2) l= a8X5 (2)

m= a3X1 (2) t = a6X6¬X9(3)

k= a3¬X1X(3)

После упрощения

S0 = a6X6X9 v e (5)

S1 = b (0)

S2 = h v t v l (3)

S3 = a1 v j (2)

R0 = f (0)

R1 = c (0)

R2 = a3¬X1 v a7¬X4 (6)

R3 = m v k v h v a5 (4)

y0 = k v f v g (3)

y1 = b v c (2)

y2 = a1 v a4¬X4¬X8 v j (6)

y3 = a5 (0)

y4 = b (0)

y5 = m(0)

y6 = h v e (2)

y7 = t (0)

y8 = a1 v d (2)

y9 = d v a4¬X4¬X8X3 v a6¬X6X3 (10)

y10=b v f v g (3)

y11 = l (0)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 42 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

Инверторы: (8) - ¬X1, ¬X2 ¬X3, ¬X4, ¬X6, ¬X7, ¬X8, ¬X9

Цена по Квайну: C= КС+ ИНВ + ЭП+НУ+ДШ=80 + 8 + 17 + 12 +4= 121

Схема начальной установки для RS-триггеров в качестве ЭП, где R3,R2,R1,R0,S3,S2,S1,S0 – функции возбуждения соответствующих ЭП,b – сигнал для установки автомата в начальное состояние a0 = 0101.




Рисунок 7 – схема формирования начальной установки на RS-триггерах

### 3.2.3 Кодирование состояния для модели Мили на счетчике

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.514 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 43 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

Для кодирования состояний автомата на счётчике необходимо, чтобы арифметическая разность между соседними состояниями составляла единицу.

Кодирование состояния для модели Мили на счетчике представлено в таблице 11.

Таблица 11 - кодирование состояний для модели Мили на счетчике

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 |

Получение логических выражений для функций возбуждения

Составляется прямая структурная таблица переходов и выходов автомата Мили и по известному правилу формируются логические выражения для функций возбуждения.

Составляется прямая структурная таблица переходов и выходов автомата Мили и по известному правилу формируются логические выражения для функций возбуждения. Структурная таблица переходов и выходов для автомата Мили представлена на таблице 12.

Табл.12 – таблица переходов и выходов автомата Мили

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходное состояние | Код | Состояние перехода | Код | Входной сигнал | Выходные сигналы | Функции возбуждения |
| a0 | 0000 | a0 | 0000 | ¬X0 | - | - |
| a1 | 0001 | X0 | у1,y4,y10 | +1 |
| a1 | 0001 | a2 | 0010 | - | y2,y8 | +1 |
| a2 | 0010 | a2 | 0010 | ¬X0 | - | - |
| a3 | 0011 | X0 | y1 | +1 |
| a3 | 0011 | a0 | 0000 | X1 | y5 | R |
| a4 | 0100 | ¬X1¬X7 | y8,y9 | +1 |
| a8 | 1000 | ¬X1X7 | y0,y10 | WR,D3 |

Продолжение таблицы 12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a4 | 0100 | a0 | 0000 | X4 | y6 | R |
| a8 | 1000 | ¬X4X8 | y0,y10 | WR,D3 |
| a5 | 0101 | ¬X4¬X8¬X3 | y2 | +1 |
| a5 | 0101 | ¬X4¬X8X3 | y2,y9 | +1 |
| a5 | 0101 | a6 | 0110 | - | y3,y4 | +1 |
| a6 | 0110 | a5 | 0101 | ¬X6¬X3 | y2 | -1 |
| a5 | 0101 | ¬X6X3 | y2,y9 | -1 |
| a8 | 1000 | X6X9¬X2 | - | WR,D3 |
| a8 | 1000 | X6X9X2 | y0,y10 | WR,D3 |
| a7 | 0111 | X6¬X9 | y7 | +1 |
| a7 | 0111 | a8 | 1000 | ¬X4 | - | +1 |
| a0 | 0000 | X4 | y6 | R |
| a8 | 1000 | a8 | 1000 | ¬X5 | - | - |
| a0 | 0000 | X5 | y11 | R |

R = a3X1 v a4X4 v a7X4 v a8X5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 44 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

WR = a3¬X1X7 v a4¬X4X8 v a6X6X9¬X2 v a6X6X9X2 = a3¬X1X7 v a4¬X4X8 v a6X6X9

-1 = a6

+1= a0X0 v a1 v a2X0 v a3¬X1¬X7 v a4¬X4¬X8 v a5 v a6X6¬X9 v a7¬X4

y0 = a3¬X1X7 v a4¬X4X8 v X6X9X2

y1 = a0X0 v a2X0

y2 = a1 v a4¬X4¬X8 v v a6¬X6

y3 = a5

y4 = a0X0 v a5

y5 = a3X1

y6 = a4X4 v a7X4

y7 = a6X6¬X9

y8 = a1 v a3¬X1¬X7

y9 = a3¬X1¬X7 v a4¬X4¬X8X3 v a6¬X6X3

y10=a0X0 v a3¬X1X7 v a4¬X4X8v a6X6X9X2

y11 = a8X5

Для минимизации аппаратурных затрат на вход D3 Счетчика CT можно подать сигнал 1.

D3=1

Общая часть:

bl =a0X0 (2) d=a3¬X1¬X7 (3) f=a4¬X4X8 (3)

c=a2X0 (2) e=a3¬X1X7 (3) g= a6X6X9X2 (4)

h= a4¬X4¬X8 (3) j= a6¬X6 (2) l= a8X5 (2)

m= a3X1 (3) t = a6X6¬X9(3)

После упрощения:

R = m v y6 v l(3)

WR = e v f v a6X6X9 (6)

-1 = j (0)

+1 = bl v a1 v c v d v h v a5 v t v a7¬X4 (10)

y0 = e v f v g (3)

y1 = bl v c (2)

y2 = a1 v h v j (3)

y3 = a5 (0)

y4 = bl v a5(2)

y5 = m(0)

y6 = a4X4 v a7X4 (6)

y7 = t (0)

y8 = a1 v d (2)

y9 = d v a4¬X4¬X8X3 v a6¬X6X3 (10)

y10=bl v f v g (3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 45 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

y11 = l (0)

Инверторы: (7): ¬X1, ¬X2, ¬X3, ¬X4, ¬X6, ¬X7, ¬X8

Цена по Квайну: C=КС+ИНВ+ЭП+НУ+ДШ = 80+ 7+**4+ 9** +4 = 104

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 46 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

*Катастрофа!...*

Схема начальной установки для счетчика в качестве ЭП, где +1, -1, R – функции возбуждения соответствующих ЭП, b – сигнал для установки автомата в начальное состояние

**a0 = 0000 ???** *(Не поучится – см. Di !)*




Рисунок 8 – формирование начальной установки на счетчике

# 3.3. Кодирование внутренних состояний для модели Мура

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 47 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

## 3.3.1 Кодирование состояния для модели Мура на D-триггерах

Составляется инверсная таблица переходов и кодируются состояния четырехразрядными двоичными числами, в которые будет входить наименьшее число единиц.

Обратная таблица переходов представлена в таблице 13

Таблица 13 - Обратная таблица переходов для автомата Мура

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b0 | b0,b10,b9,b13,b15 | 5 | 0000 |
| b1 | b0 | 1 | 1110 |
| b2 | b1 | 1 | 1011 |
| b3 | b2,b3 | 2 | 0001 |
| b4 | b2,b3 | 2 | 0101 |
| b5 | b4 | 1 | 0111 |
| b6 | b5,b8 | 2 | 0010 |
| b7 | b5,b8, | 2 | 0100 |
| b8 | b6,b7 | 2 | 1000 |
| b9 | b11 | 1 | 0110 |
| b10 | b10,b11 | 2 | 1100 |
| b11 | b5,b8 | 2 | 1010 |
| b12 | b4,b8 | 2 | 1001 |
| b13 | b5, b13 | 2 | 0011 |
| b14 | b4 | 1 | 1101 |

Получение логических выражений для функций возбуждения

Составляется прямая структурная таблица переходов и выходов автомата Мура и по известному правилу формируются логические выражения для функций возбуждения. Структурная таблица переходов и выходов для автомата Мура представлена на таблице 14.

Табл.14 – таблица переходов и выходов автомата Мура

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходное состояние   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист | |  |  |  |  |  | 48 | | Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата | | Выходные сигналы | Код | Состояние перехода | Код | Входной сигнал | Функции возбуждения |
| b0 | - | 0000 | b0 | 0000 | ¬X0 | - |
| b1 | 1110 | X0 | D3D2D1 |
| b1 | y1,y4,y10 | 1110 | b2 | 1011 | - | D3D1D0 |
| b2 | y2,y5,y8 | 1011 | b3 | 0001 | ¬X0 | D0 |
| b4 | 0101 | X0 | D2D0 |
| b3 | - | 0001 | b3 | 0001 | ¬X0 | D0 |
| b4 | 0101 | X0 | D2D0 |
| b4 | y1 | 0101 | b5 | 0111 | ¬X1¬X7 | D2D1D0 |
| b14 | 1101 | X1 | D3D2D0 |
| b5 | Y8,y9 | 0111 | B11 | 1010 | ¬X4X8 | D3D1 |
|  | B6 | 0010 | ¬X4¬X8¬X3 | D1 |
|  | B7 | 0100 | ¬X4¬X8X3 | D2 |
|  | B13 | 0011 | X4 | D2D0 |
| b6 | y2 | 0010 | B8 | 1000 | - | D3 |
| b7 | y2,y9 | 0100 | b8 | 1000 | - | D1 |
| b8 | y3,y4 | 1000 | b7 | 0100 | ¬X6X3 | D0 |
| B6 | 0010 | ¬X6¬X3 | D1 |
| B11 | 1010 | X6X9X2 | D3D1 |
| B12 | 1001 | X6¬X9 | D3D0 |
| b9 | y11 | 0110 | B0 | 0000 | - | - |
| b10 | - | 1100 | B10 | 1100 | ¬X5 | D3D2 |
| B0 | 0000 | X5 | - |
| b11 | y0,y10 | 1010 | b10 | 1100 | ¬X5 | D3D2 |
| B9 | 0000 | X5 | - |
| b12 | y7 | 1001 | B13 | 0011 | X4 | D1D0 |
| b13 | y6 | 0011 | B0 | 0000 | - | - |
| b14 | y5 | 1101 | b0 | 0000 | - | - |

D0 = b1 v b2¬X0 v b2X0 v b3¬X0 v b3X0 v b4¬X1¬X7 v b4X1 v b5X4 v b8¬X6X3 v b8X6¬X9 v b12X4 = b1 v b2 v b3 v b4¬X1¬X7 v b4X1 v b5X4 v b8¬X6X3 v b8X6¬X9 v b12X4

D1 = b0X0 v b1 v b4¬X1¬X7 v b5¬X4¬X8¬X3 v b5¬X4X8 v b7 v b8¬X6¬X3 v b8 X6X9X2 v b12X4

D2 = b0X0 v b2X0 v b3X0 v b4¬X1¬X7 v b4X1 v b5¬X4¬X8X3 v b5X4 v b10¬X5 v b11¬X5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 49 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

D3 = b0X0 v b1 v b4X1 v b5¬X4X8 v b6 v b8X6X9X2 v b8X6¬X9 v b10¬X5 v b11¬X5

y0 = b11

y1 = b1 v b4

y2 = b2 v b6 v b7

y3 = b8

y4 =b1 v b8

y5 = b2 v b14

y6 = b13

y7 = b12

y8 = b2 v b5

y9 = b5 v b7

y10=b1 v b11

y11 = b9

Общие части:

b = b0X0 (2) c = b4¬X1¬X7 (3) d = b4X1 (2)

e = b5X4 (2) f = b10¬X5 (2) g = b11¬X5 (2)

h = b8X6X9X2 (4) m= b8X6¬X9 (3) j = b5¬X4X8 (3)

t = b12X4 (2)

D0 = b1 v b2 v b3 v с v d v b5X4 v b8¬X6X3 v m v t (14)

D1 = b v b1 v b5¬X4¬X8¬X3 v j v b7 v b8¬X6¬X3 v h v t (15)

D2 = b v b2X0 v b3X0 v c v d v b5¬X4¬X8X3 v b5X4 v f v g (19)

D3 = b v b1 v d v j v b6 v h v m v f v g (9)

y0 = b11 (0)

y1 = b1 v b4 (2)

y2 = b2 v b6 v b7 (3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 50 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

y3 = b1 v b4 (2)

y4 = b8 v b1 (2)

y5 =b1 (0)

y6 = b15 v b2 (2)

y7 = b13 (0)

y8 = b12 (0)

y9 = b2 v b5 (2)

y10 = b5 v b7 (2)

y11=b1 v b11 (2)

y12 = b9 (0)

Инверторы: 9

Цена по Квайну: C= КС+ИНВ+ЭП+НУ+ДШ = 100+8 + 12 + 0 + 4 = 124




Рисунок 9 - схема начальной установки для D-триггера

Проанализировав и сравнив графы Мили и Мура, цены по Квайну комбинационных схем автомата Мили на D-триггерах (114) и автомата Мура на D-триггерах (124), приняв во внимание, что цена по Квайну комбинационной схемы автомата Мили на счетчике равна (104), был сделан вывод о том, что нецелесообразно синтезировать автомат Мура на RS-триггерах.

Табл. 15 - таблица сравнения цен по Квайну

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 51 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Автомат Мили | Автомат Мура |
| D-триггер | 114 | 124 |
| RS- триггер | 121 | - |
| Счетчик | 104 | - |

# 4. РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО АВТОМАТА **НА ОСНОВЕ СЧЕТЧИКА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 52 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

В данном разделе рассмотрена реализация управляющего автомата на основе счетчика с описанием его работы.

## 4.1 Состав управляющего автомата

Схема построена в основном логическом базисе (И, ИЛИ, НЕ) в соответствии с функциями переходов и выходов, выведенными в пункте 10.2, так как было выявлено, что использование счетчика в качестве элемента памяти позволяет построить минимальный управляющий автомат.




Рисунок 10 – схема управляющего автомата

## 4.2. Описание управляющего автомата

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 53 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

На вход данной схемы поступает тактовый сигнал, сигнал сброса и x[9..0]. Сигнал сброса устанавливает автомат в начальное состояние - a0. Последующие состояние и соответствующие управляющие сигналы y формируются в соответствие с каноническими уравнениями.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 54 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

В ходе выполнения курсового проекта был разработан автомат с жесткой логикой, управляющий операцией деления двоичных чисел в ПК с плавающей запятой I способом с характеристикой и вычитанием в ДК.

Для синтеза были использованы автоматы моделей Мили и Мура, а также RS-триггеры, D-триггеры и счетчик в качестве элементов памяти.

Минимальный управляющий автомат использует в качестве элемента памяти счетчик, а также включает в себя дешифратор для понижения цены схемы по Квайну.

Автомат, полученный в ходе выполнения курсового проекта, задан множеством из 9 внутренних состояний a0–a8, множеством из 10 входных сигналов X0–X9, множеством из 12 выходных сигналов Y0–Y11, функциями переходов и выходов, заданными в таблице 11, 12, начальным состоянием a0 с кодом 0000.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 55 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

1. Мельцов, В.Ю. Синтез микропрограммных управляющих автоматов [Текст]: Учеб. пособие / В. Ю. Мельцов, Т. Р. Фадеева – ВятГУ, ФАВТ, каф. ЭВМ. - Киров: [б. и.], 2010. - 61с.
2. Фадеева Т.Р., Долженкова М.Л. Организация арифметических операций над двоичными числами. Киров: Изд-во ВятГУ, 2001. 40с.
3. Мельцов, В.Ю. Применение САПР Quartus для синтеза абстрактных и структурных автоматов. Учебное пособие [Текст] – Киров: ГОУ ВПО ВятГУ, 2011. – 86 с.
4. Фадеева Т.Р., Матвеева Л.И. Шихов М.М. Арифметические основы вычислительной техники и элементы микропрограммного управления. – Киров: Изд-во ВятГУ, 2017. – 166 с.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 56 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

ПРС – переполнение разрядной сетки

ПМР – потеря младших разрядов

СЧП – сумма частичных произведений

ОА – операционный автомат

УА – управляющий автомат

ЭП – элемент памяти

КС – комбинационная схема

ИНВ – инверторы

НУ – начальные установки


DC – дешифратор

# Приложение А

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 57 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

(обязательное)

**Функциональная схема операционного автомата**




# Приложение Б

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 58 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

(обязательное)

**Содержательная граф-схема алгоритма**




Приложение В

(обязательное)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 59 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

**Отмеченная граф-схема алгоритма**




Приложение Г

(обязательное)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 60 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

**Граф автомата модели Мили**




Приложение Д

(обязательное)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 61 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

**Граф автомата модели Мура**



Приложение Е

(обязательное)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  | 62 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |

**Управляющий автомат на основе СТ**

