1. Проверить расположение переключателя режима в режиме проверки

1.1. Если переключатель в нужном режиме, перейти к п.2

1.2. Иначе перевести в нужное положение и перейти к п.2

2. Проверить горение желтого светодиода

2.1. Если не горит, то перейти к п.4

2.2. Если горит, то проверить подключение проверяемого устройства к питанию и перейти к п.3

3. Повторная проверка горения желтого светодиода

3.1. Если не горит, то перейти к п.4

3.2. Если горит, то перевести все переключатели в нижнее положение, перейти к п.4

4. Проверить расположение переключателя для режима проверки

4.1. Если он в верхнем положении, перейти к п.5

4.2. Если в нижнем, перевести в верхнее и перейти к п.5

5. Выполнение проверки, перейти к п.6

6. Анализ результата проверки

6.1. Если горит зеленый диод – устройство исправно, перейти к п.7

6.2. Если горит красный диод – устройство не исправно, перейти к п.7

7. Подготовка к следующей проверке

7.1. Опустить переключатель для режима проверки в нижнее положение, перейти к 7.2.

7.2. Отключить проверяемое устройство, перейти к 7.3.

7.3. Подключить следующее проверяемое устройство, перейти к п.1