1. Проверить расположение переключателя режима в режиме диагностики

1.1. Если переключатель в нужном режиме, перейти к п.2

1.2. Иначе перевести в нужное положение и перейти к п.2

2. Проверить горение желтого светодиода

2.1. Если не горит, то перейти к п.3

2.2. Если горит, то проверить отключение проверяемого устройства от питания и перейти к п.3

3. Перевести какие-нибудь переключатели, задающие входные данные в верхнее положение, перейти к п.4

4. Проверить загорание светодиода с соответствующим номером

4.1. Если загорелся, устройство проверки исправно

4.2. Если не загорелся, устройство проверки не исправно